CUANDO TIENE TEL O NT COM Y VA NT LINK

380 APAGAR EL 1 EN 381 APAGAR EL 3 Y 015 APAGAR 7. DESENCHUFAR 220 Y BATERIA Y VOLVER A ENCHUFARLAS

Cuando tiene nt link y va nt com 2 o telefónico

380 PRENDER EL 1 EN 381 PRENDER EL 3 Y 015 PRENDER 7. DESENCHUFAR 220 Y BATERIA Y VOLVER A ENCHUFARLAS