

|  |  |
| --- | --- |
| Resultado de imagen para teclado 1555 | **LED VERDE**  **TODO OK** |
| **LED ROJO ALARMA ACTIVADA** |
|  |

**BOMBEROS EMERGENCIA MEDICA PÁNICO SILENCIOSO**

**PARA RESETEAR SENSOR DE HUMO : \*72**

**Excluir / Bypassing Zonas – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 1 ] Números de zonas a excluir ( 01 a la 16 ) ] + [ # ].**

**- Observación: Después de pulsar [ # ], activar normalmente.**

**- Para quitar una zona de exclusión, volver a pulsar el número de la zona y el Led se apagará.**

**APRETAR EL BOTON 3 SEGUNDOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BOTÒN PERIMETRAL**  **DESACTIVACIÒN**  **DE LA ALARMA** |  |  | **BOTÒN SALIDA**  **PÀNICO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Bv. Alsina 560

Tel./Fax 03401-480160

info@redsecurity.com.ar

www.redsecurity.com.ar

2453 Carlos Pellegrini (Sta. Fe)

Alarmas DSC

**MANUAL**

**DE USUARIO**

**ALARMAS**

**ALARMAS – MONITOREO**

**SEGUIMIENTO SATELITAL**