Dsc :para q trasmita con comicadores nt com hay q habilitar en la 380 el 1 y la 381 el 3 y si es telefónico igual (y además en la 015 habilitar el 7 q es para ver q llegue la linia telefónica al panel) y si la alarma tiene nt com y se le pone nt link hay q deshabilitar el 380 el 1 y 381 el 3 y desenchufar la alarma para q se valla el fallo numero 4. Y si tiene linia telefónica deshabilitar en el 015 y 7 para q no apareca la falla 3.