

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TILDE VERDE – “TODO OK”** | | **CANDADO ROJO – “ALARMA ACTIVADA”** | |
| **BOTÓN**  **“BOMBEROS”** |  | |  |
| **BOTÓN**  **“EMERGENCIA**  **MÉDICA”** | **BOTÓN**  **“PERIMETRAL”** |
| **BOTÓN**  **“SALIDA”** |
| **BOTÓN**  **“PÁNICO”** |  |
|  | | **BOTÓN “BORRAR”** | |

**Excluir / Bypassing Zonas – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 1 ] Números de zonas a excluir ( 01 a la 16 ) ] + [ # ].**

**- Observación: Después de pulsar [ # ], activar normalmente.**

**- Para quitar una zona de exclusión, volver a pulsar el número de la zona y el Led se apagará.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **PARA RESETEAR SENSOR DE HUMO: \*72** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Bv. Alsina 560

Tel./Fax 03401-480160

info@redsecurity.com.ar

www.redsecurity.com.ar

2453 Carlos Pellegrini (Sta. Fe)

Alarmas DSC

**MANUAL**

**DE USUARIO**

**ALARMAS**

**ALARMAS – MONITOREO**

**SEGUIMIENTO SATELITAL**