Administración - Presupuestos - Alarma Con Monitoreo - Imágenes 01

**PARA ANULAR DEFINITIVAMENTE UNA ZONA**

**QUE ESTA FALLANDO Y ASÍ PODER ACTIVAR LA ALARMA:**

**Si es una zona de la 1 a la 8 – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 8 ] + [ 0216 / 0802 ] + [ 202 ] + [ Números de zonas a anular ( 1 a la 8 ) ] + [ ## ].**

**- Observación: Después de pulsar [ ## ], activar normalmente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECLADO** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ZONAS** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

**- Ejemplo: \*8 0216 202 3 ## ( Se anuló definitivamente la Zona 3 ).**

**Si es una zona de la 9 a la 16 – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 8 ] + [ 0216 ] + [ 203 ] + [ Números de zonas a anular ( 9 a la 16 ) ] + [ ## ].**

**- Observación: Después de pulsar [ ## ], activar normalmente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECLADO** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ZONAS** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |

**- Ejemplo: \*8 0216 203 3 ## ( Se anuló definitivamente la Zona 11 ).**

**Si es una zona de la 17 a la 24 – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 8 ] + [ 0216 ] + [ 204 ] + [ Números de zonas a anular ( 17 a la 24 ) ] + [ ## ].**

**- Observación: Después de pulsar [ ## ], activar normalmente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECLADO** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ZONAS** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |

**- Ejemplo: \*8 0216 204 3 ## ( Se anuló definitivamente la Zona 19 ).**

**Si es una zona de la 25 a la 32 – Procedimiento:**

**- Pulsar la tecla [ \* ] + [ 8 ] + [ 0216 ] + [ 205 ] + [ Números de zonas a anular ( 25 a la 32 ) ] + [ ## ].**

**- Observación: Después de pulsar [ ## ], activar normalmente.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECLADO** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ZONAS** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |

**- Ejemplo: \*8 0216 205 3 ## ( Se anuló definitivamente la Zona 27 ).**

Bv. Alsina 560

Tel./Fax 03401-485087

info@redsecurity.com.ar

www.redsecurity.com.ar

2453 Carlos Pellegrini (Sta. Fe)

Alarmas DSC

« Para Uso Interno – Anulación Definitiva De Zonas »

**MANUAL**

**DE USUARIO**

**ALARMAS**

**ALARMAS – MONITOREO**

**SEGUIMIENTO SATELITAL – CCTV**