**Programar la atribución de particiones:**

Oprima [✱][5] seguido por el código maestro o por el código de supervisor. Oprima [98] seguido por el código de usuario con dos dígitos para cambiar la atribución de la partición. El teclado se **ENCENDERÁ** la luz de la zona correspondiente para indicar a cuál(es) partición(es) el usuario está atribuido. Por ejemplo, si la luz de la zona 1 estuviere **ENCENDIDA**, el usuario está atribuido a la partición 1. Para cambiar la atribución de la partición, oprima el número correspondiente a la partición. Después que las particiones correctas estuvieren atribuidas al usuario, oprima [#] para salir. Para cambiar la atribución de la partición para otro usuario, oprima [98] seguido por el número de dos dígitos del usuario. Cuando termine, oprima [#] para salir.

**Programar atributos del usuario:**

Oprima [✱][5] seguido por el código maestro o por el código de supervisor. Oprima [99] seguido por el código de usuario con dos dígitos para cambiar a los atributos del usuario. El teclado **se ENCENDERÁ** la luz de la zona correspondiente para indicar cuáles atributos son atribuidos al usuario.

* Luz [1]  El usuario puede entrar en la sección de programación de códigos de usuario con ese código.
* Luz [2]  El código de transmisión de coacción es enviado siempre que ese código es marcado.
* Luz [3]  El usuario puede inhibir zonas manualmente.
* Luz [4]  El usuario puede acceder el módulo Escort5580 remotamente.
* Luz [5]  Para uso futuro
* Luz [6]  Para uso futuro
* Luz [7]  El panel emitirá el ruido de la salida de la campanilla cuando el usuario armar/desarmar el sistema.
* Luz [8]  Código de uso único – Puede desarmar el sistema una vez al día y restaurarlo a la medianoche.

Para cambiar los atributos del usuario, oprima el número correspondiente al atributo. Después que los atributos correctos estuvieren atribuidos al usuario, oprima [#] para salir. Para cambiar los atributos del usuario a otro usuario, oprima [99] seguido por el número de dos dígitos del usuario. Cuando termine, oprima [#] para salir.